1. להפעיל את JS8Call של תחנת הבסיס
2. לוודא ש CAT עובד
3. לוודא שאודיו יוצא לכרטיס קול שמחובר לרדיו
4. להפעיל את JS8Call של התחנה המרוחקת
5. לוודא ש PTT Command מצביע לסקריפט js8\_ptt.py %1
6. לוודא שאודיו נכנס דרך VB Cable
7. להפעיל את שרת ה PTT ע"י הסקריפט js8\_ptt\_listener.py
8. לוודא שמופעל Autoreply רק לאות הקריאה של תחנת הבסיס
9. להפעיל את SDR-Console
10. להנעל על ה beacon
11. שידור על 432.100
12. קליטה ב 10.489.600
13. לוודא שהרדיו במוד DIG
14. לחבר את RTS-PTT למחשב ולמכשיר UHF
15. לחבר את יציאת השמע מהמחשב דרך RTS-PTT